
可用于比较两个文本是否存在差异



使用上位机连接设备时，有时会遇到无法连接的问题

   遇到这个问题时，可以上位机串口/网口调试打开，发送：02470D53464C03（如果无法打开串口/网口，大概率是设备或者物理连接存在问题）

会收到配置文件数据（如果未收到数据，说明设备连接存在问题，可以通过查看解码信息是否可以上传，更新连接线等方式排查）

如果收到数据，按下图方式保存文本

和可以正常连接的设备保存的文本进行比较，查看差异

