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1. 系列概述
PanPanTech Classic Series 经典系列是一组白色面盖的四色电子价签产品，适用于零售门店、连锁超市、仓储货架、拣货标签及商品信息展示等场景。产品采用 EINK 电子纸显示技术，无需持续供电即可保持画面显示。
该系列支持通过电子价签控制基站进行 2.4 GHz / BLE 5.2 无线更新。产品可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书采用统一规格口径，不将两种结构拆分为不同型号。
2. 型号范围
	型号
	显示尺寸
	分辨率
	DPI
	产品尺寸（mm）
	重量
	电池容量

	AES-0213
	2.13"
	250 x 122
	130 DPI
	74 x 35 x 12 mm
	约 33 g
	1200mAh

	AES-0266
	2.66"
	296 x 152
	125 DPI
	87 x 42 x 12 mm
	约 39 g
	1200mAh

	AES-0290
	2.90"
	296 x 128
	122 DPI
	92 x 43 x 12 mm
	约 43 g
	1200mAh

	AES-0420
	4.20"
	400 x 300
	120 DPI
	99 x 89.5 x 13 mm
	约 83.5 g
	1800mAh

	AES-0750
	7.5"
	800 x 480
	124 DPI
	176 x 123 x 9.5 mm
	约 200 g
	3600mAh


3. 通用显示规格
	项目
	规格

	显示颜色
	黑 / 白 / 红 / 黄

	显示技术
	EINK 电子纸显示屏

	视角
	>170°

	刷新模式
	全屏刷新

	外壳 / 面盖颜色
	白色

	面盖结构
	可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。


4. 通信与系统
	项目
	规格

	无线协议
	BLE 5.2 私有协议，经基站通信

	频段
	2.4 GHz（2400-2500 MHz）

	传输距离
	非开放环境 0-25 m

	更新方式
	通过基站远程更新显示内容；支持 OTA 固件升级

	管理系统
	电子价签管理系统 / 基站

	通信安全
	加密信令，支持门店域限制


5. 电源与电气参数
	项目
	规格

	工作电压
	3.0 V DC（典型值）

	静态休眠电流
	<1.8µA

	扫描峰值电流
	<8mA

	通信峰值电流
	<8mA

	屏幕刷新电流
	<20mA

	电池维护
	可拆卸电池盖，便于更换电池


6. 各型号产品规格











[bookmark: _GoBack]2.13 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0213
	项目
	规格

	产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
	74 x 35 x 12 mm

	重量
	约 33 g

	外壳材质
	ABS + PC

	面盖颜色
	白色

	面盖结构
	可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。

	显示尺寸
	2.13 英寸

	分辨率
	250 x 122 px

	像素密度
	130 DPI

	显示颜色
	黑 / 白 / 红 / 黄

	显示技术
	EINK 电子纸显示屏

	视角
	>170°

	刷新模式
	全屏刷新

	电池类型
	2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1200 mAh

	电池寿命
	>5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算

	安装方式
	标准安装卡槽

	产品 ID
	CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上

	指示灯
	三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝


2.66 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0266
	项目
	规格

	产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
	87 x 42 x 12 mm

	重量
	约 39 g

	外壳材质
	ABS + PC

	面盖颜色
	白色

	面盖结构
	可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。

	显示尺寸
	2.66 英寸

	分辨率
	296 x 152 px

	像素密度
	125 DPI

	显示颜色
	黑 / 白 / 红 / 黄

	显示技术
	EINK 电子纸显示屏

	视角
	>170°

	刷新模式
	全屏刷新

	电池类型
	2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1200 mAh

	电池寿命
	>5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算

	安装方式
	标准安装卡槽

	产品 ID
	CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上

	指示灯
	三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝


2.90 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0290
	项目
	规格

	产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
	92 x 43 x 12 mm

	重量
	约 43 g

	外壳材质
	ABS + PC

	面盖颜色
	白色

	面盖结构
	可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。

	显示尺寸
	2.90 英寸

	分辨率
	296 x 128 px

	像素密度
	122 DPI

	显示颜色
	黑 / 白 / 红 / 黄

	显示技术
	EINK 电子纸显示屏

	视角
	>170°

	刷新模式
	全屏刷新

	电池类型
	2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1200 mAh

	电池寿命
	>5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算

	安装方式
	标准安装卡槽

	产品 ID
	CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上

	指示灯
	三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝


4.20 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0420
	项目
	规格

	产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
	99 x 89.5 x 13 mm

	重量
	约 83.5 g

	外壳材质
	ABS + PC

	面盖颜色
	白色

	面盖结构
	可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。

	显示尺寸
	4.20 英寸

	分辨率
	400 x 300 px

	像素密度
	120 DPI

	显示颜色
	黑 / 白 / 红 / 黄

	显示技术
	EINK 电子纸显示屏

	视角
	>170°

	刷新模式
	全屏刷新

	电池类型
	2 节 CR2450 纽扣电池，总容量 1800 mAh

	电池寿命
	>5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算

	安装方式
	标准安装卡槽

	产品 ID
	CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上

	指示灯
	三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝


7.5 英寸 Classic Series 电子价签 | 型号：AES-0750
	项目
	规格

	产品尺寸（宽 x 高 x 厚）
	176 x 123 x 9.5 mm

	重量
	约 200 g

	外壳材质
	ABS + PC

	面盖颜色
	白色

	面盖结构
	可按订单配置为凹面裸屏结构或镜面盖板结构；本合并规格书不单独区分两种结构。

	显示尺寸
	7.5 英寸

	分辨率
	800 x 480 px

	像素密度
	124 DPI

	显示颜色
	黑 / 白 / 红 / 黄

	显示技术
	EINK 电子纸显示屏

	视角
	>170°

	刷新模式
	全屏刷新

	电池类型
	6 节 CR2450 纽扣电池，总容量 3600 mAh

	电池寿命
	>5 年，按每天 4 次屏幕刷新计算

	安装方式
	标准安装卡槽

	产品 ID
	CODE128 条码，作为价签 ID 打印在产品上

	指示灯
	三色 LED 指示灯，红 / 绿 / 蓝


7. 使用环境
	项目
	规格

	工作温度
	0 °C 至 50 °C

	存储温度
	-10 °C 至 50 °C

	工作湿度
	待确认


8. 软件、维护与安全
	项目
	规格

	主控芯片
	ARM Cortex-M0 @ 64 MHz，512 KB Flash，48 KB SRAM

	软件升级
	OTA 软件更新，或通过基站升级

	可靠性
	产品生命周期内可持续运行，无需重启

	软件功能
	密钥交换、通过基站更新显示、定时扫描、按名称过滤扫描、电池电压上报、环境温度上报、RSSI 上报、价签图片更新、LED 闪烁指令、密钥删除、店内基站漫游、点名响应、自动日历刷新、基站时间同步、显示数据存储及快速翻页。


9. 认证、质保与包装
	项目
	规格

	认证
	待确认

	质保
	待确认

	单品包装
	待确认

	装箱数量
	待确认

	外箱尺寸
	待确认

	净重
	待确认

	毛重
	待确认


10. 配套电子价签控制基站
以下控制基站作为 Classic Series 经典系列电子价签部署时的配套系统附件。
	项目
	规格

	型号
	AES-B001

	控制器 / 存储
	四核 ARM Cortex-A35 CPU，1 GB DDR3 RAM，16 GB eMMC 存储

	显示
	4 位 LED 数码管显示

	指示灯
	三个指示灯：红色表示电源，黄色表示运行状态，绿色表示特殊状态

	12 V DC 输入
	DC 圆孔输入，12 V / 1 A

	5 V DC 输入
	USB Type-C 输入，5 V / 2 A

	PoE 输入
	标准 PoE 以太网接口，48 V，最大 30 W

	工作电流
	<350mA

	Wi-Fi
	内置 2.4 GHz Wi-Fi 模块，支持 AP 和 Station 模式

	RJ45
	通过 RJ45 进行有线以太网连接

	蓝牙
	基于 BLE 5.2 的私有协议，兼容 BLE 5.1 / BLE 5.0 / BLE 4.2

	RF 模块
	集成四通道 RF 模块：2 路发射通道和 2 路接收通道

	频段
	2.4 GHz（2400 MHz - 2500 MHz），私有协议

	传输距离
	非开放环境 0-25 m

	接口
	复位孔：内置复位按键；USB Type-C：用于 DC 5 V 供电或软件调试

	尺寸（长 x 宽 x 厚）
	155 x 155 x 35 mm

	重量
	约 332 g

	外壳材质
	ABS + PC

	外壳颜色
	白色

	安装方式
	桌面、立式、吊装等安装方式


11. 备注
1. 以上规格基于现有 AES 英文产品规格书整合整理。
1. 包装、认证、湿度、质保等源文件中未确认的信息保留为“待确认”。
1. 产品规格如有更新，以双方确认的合同、样品或最终技术文件为准。
1. 支持 OEM / ODM 定制，包括外壳颜色、印刷 Logo 及管理系统 UI 等。
