3.0T叉车产品主要参数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型 号 | Model |  | CPC30 |
| 动力种类 | Power |  | 柴油/Diesel |
| 额定起重量 | Rated lifting load | KG | 3000 |
| 载荷中心距 | Load center distance | mm | 500 |
| 驾驶方式 | Driving mode |  | 座驾式/Seat driving |
| 全长Length |  有货叉 L1 | With fork |  mm | 3930 |
|  无货叉 L2 | Without fork | 2690 |
| 全宽B | Width | 1210 |
| 全高Height | 不升起门架 H1 | Height when the mast not raised | 2130 |
| 护顶架高度 H2 | Overhead guard height | 2100 |
| 轴距 L4 | Wheelbase | 1700 |
| 前悬距 Y | Front overhang | 479 |
| 后悬距 L5 | Rear overhang | 520 |
| 最小离地间隙（门架处） F | Minimum ground clearance | 110 |
| 无载最大起升高度 H | No-load maximum lifting height | 3000 |
| 自由起升高度H4 | Free lifting height | 160 |
| 最小转弯半径（外侧WA | Minimum turning radius (outer side) | 2240 |
| 门架倾角（前/后） a/β | Mast tilt angle (front/rear) | （°） | 6°/12° |
| 无载最大升起速度 | No-load maximum lifting speed | mm/s | 505 |
| 满载最大升起速度 | Full-load maximum lifting speed | 485 |
| 无载最大运行速度 | No-load maximum working speed | Km/h | 20 |
| 满载最大运行速度 | Full-load maximum working speed | 18 |
| 满载最大爬坡度 | Full-load maximum gradeability | ％ | 20 |
| 标准无载状态下整机质量 | Forklift weight under standard no-load condition | Kg | 4200 |
| 车轮数量（前/后） | Tire no. (F/R) |  | 2/2 |
| 轮胎类型（前/后） | Tire type (F/R) |  | 充气胎/Air inflation tire |
| 轮胎尺寸（前） | Tire size (F) |  | 28x9-15 |
| 轮胎尺寸（后） | Tire size (R) |  | 6.50-10 |
| 制动器/行车制动器 | Brake/service brake |  | 动力制动—踏板/Power brake-pedal |
| 停车制动器 | Parking brake |  | 机械-手动式/Machenical-manual |
| 蓄电池电压/容量 | Battery voltage/capacity | V/Ah | 12/80 |
| 发动机型号 | Engine model |  | 新柴（全柴）C490BPG/xinchai（quanchai） |
| 发动机燃油箱容量 | Engine fuel tank capacity | L | 60 |
| 变速箱 | Transmission box |  | 机械换挡/Mechanical shift |
| 档杆数 | Number of gear lever |  | 2 |